**Προσφορά Εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης**

**Καταγραφική μονάδα**

1. Θα πρέπει να διαθέτει το λιγότερο 4 κανάλια για σύνδεση κάμερας
2. Θα πρέπει να μπορεί να ρυθμό καρέ τουλάχιστον 5MP@12fps
3. Θα πρέπει να έχει υποδοχή για τουλάχιστον 2 σκληρούς δίσκους
4. Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 σκληρό δίσκο με δυνατότητα χωρητικότητας τουλάχιστον 1TB
5. Θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί σε οθόνη μέσω καλωδίου HDMI ή VGA ή Display Port
6. Θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί παράλληλες λειτουργίες όπως ζωντανή παρακολούθηση, καταγραφή, αναπαραγωγή, backup σε δεύτερο δίσκο ή σε cloud storage της επιλογής μας και δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσω κινητού ή άλλου υπολογιστή.
7. Θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο για απομακρυσμένη πρόσβαση
8. Θα πρέπει να υποστηρίζει εξουσιοδότηση χρήστη
9. Τροφοδοτικό αυτονομίας UPS όπου θα παρέχει αυτονομία στο καταγραφικό και στις κάμερες για τουλάχιστον 2 ώρες.

**Οθόνη Προβολής Βίντεο**

1. Να είναι τεχνολογίας LED
2. Να υποστηρίζει ανάλυση 1920x1080 ευκρίνειας Full HD τουλάχιστον
3. Να διαθέτει τουλάχιστον μία είσοδο HDMI
4. Να διαθέτει κατάλληλη βάση στήριξης

**Κάμερες**

1. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5MP με δυνατότητα ανανέωσης εικόνας βίντεο τουλάχιστον 25fps και ανάλυση 1920x1080
2. Θα πρέπει να έχει δυνατότητα νυχτερινής λήψης με υπέρυθρες λυχνίες IR και θα πρέπει να μπορεί να αλλάζει από ημερήσια σε νυχτερινή λειτουργία αυτόματα
3. Θα πρέπει να έχει λειτουργία επεξεργασίας του επιπέδου ορατού φωτός WB
4. Οι κάμερες θα πρέπει να υποστηρίζονται από το καταγραφικό σύστημα

**Άλλα**

Οι απαιτούμενες σωληνώσεις, κανάλια, κουτιά, αναλώσιμα, κλπ. και το κόστος της εγκατάστασης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην προσφορά.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι συμβατά με πιο πάνω απαιτούμενα συστήματα.